大気環境常時監視測定局空調機　応札仕様書

	住所
	

	商号又は名称
	

	代表者氏名
	

	連絡先電話番号
	

	納入予定品

	メーカー：
型　　式：




（１）　大気環境常時監視測定局
１）空調機本体
	項目
	仕様又は性能
	納入予定品仕様

	形態
	ルームエアコン（壁掛け型）
	

	冷房能力
	10畳程度（2.8kW程度）
	

	暖房能力
	10畳程度（3.6kW程度）
	

	省エネ基準達成率
	2027年度省エネ基準達成率100％以上であること
	

	電源
	単相100V
	

	冷媒
	R32
	

	寸法
	室内機
・固定器具、突起等を含み800mm×400mm×450mm（幅×奥行き×高さ）以下であること。

・前面パネル全開時の奥行きが650mm以下であること。
・風向調整羽根が稼働しているとき、最大で高さ450mm以下であること。

室外機
・固定器具、突起等を含み900mm×400mm×800mm（幅×奥行き×高さ）以下であること。
	

	その他
	停電復旧後、自動的に運転を再開できること。
	



２）付属品
	項目
	仕様又は性能
	納入予定品仕様

	リモコン
	空調機本体に付属している純正品であること。
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