**特記仕様書**

第１条　業務名

林道烏帽子岳線法面調査委託（法面変状調査）

第２条　業務の目的

令和３年度に施工した林道の切土法面のモルタル吹付において、変状（ひび割れや剥離）が発生したため、原因調査及び対策検討を行う。

第３条　業務場所

佐賀県伊万里市東山代町滝川内

第４条　業務履行期間

契約締結日から令和７年３月１４日まで

第５条　適用

本業務の履行にあたっては、本仕様書によるほか「設計・調査・測量業務

等共通仕様書」（令和5年10月佐賀県県土整備部、農林水産部及び地域交流部）及び関連法規等により実施するものとする。

第６条　業務内容

１．提案内容の履行

　　　業務委託プロポーザル方式による実施手続きにより、提出された提案内容については、業務計画書に明記し、確実に履行すること。

２．業務項目

1. 計画準備

本業務を速やかに遂行するために、業務全体の作業方針を立案するとともに、業務計画書、業務工程表を作成し、業務の計画準備を行う。

1. 調査

ア　施工状況調査

　　　　施工時の作業手順や使用材料の調査を行う。

イ　周辺環境調査

　土壌などの周辺環境の調査を行う。

ウ　使用材料調査

サンプルを採取して、モルタル変状の原因を調査する。

３）対策工法の検討

　調査結果に基づき、法面保護の工法を検討する。

４）打合せ協議

業務を円滑に進めるため、打合せを４回以上（業務着手時、業務中間時

２回、成果品納入時等）行い、協議後は議事録を作成し提出する。

５）成果品

電子成果品として２部納品する。

第７条　その他

１．本特記仕様書に記載の無い事項であっても、本業務を遂行するに当り必要と思われるものについては、受託者が責任をもって充足しなければならない。

２．その他、本業務の遂行にあたり疑義が生じた場合は、監督員と協議し決定するものとする。