入札条件書（仕様書）
１　名称
　　　カラー複合機（以下「複合機等」という。）の賃貸借及び複写サービス単価契約

２　目的
　　　佐賀県環境センター内において、常に円滑な行政事務の執行に寄与するために、複合機等の賃貸借及び複写サービスの提供を行う。

３　内容
　　　複合機等を佐賀県環境センター内に設置し、常に良好な状態で複写等ができるようサービスを提供する。

４　設置場所
　　　佐賀市鍋島町八戸溝１１９-１
佐賀県環境センター内

５　設置台数
　　　1台

６　契約期間
　　　令和８年１０月１日から令和１３年９月３０日まで（５年間）

７　調達機器仕様

	項目
	内容

	名称
	カラーデジタル複合機

	型式
	コンソールタイプ／デスクトップ式

	機能装備
	コピー・プリンタ・スキャナ機能搭載

	佐賀県情報系ネットワークへの接続等
	別添「ネットワーク接続等仕様書」による

	メモリ
	1.5ＧＢ以上

	ウォームアップタイム
	30秒以下

	給紙方式
	4段給紙＋手差し（Ａ４タテ、ヨコ、Ａ３）

	給紙容量
	560枚×4段＋手差し100枚以上

	〈コピー性能〉
	　

	連続コピースピード　モノクロ（Ａ４ヨコ）
	35枚／分　以上

	連続コピースピード　カラー（Ａ４ヨコ）
	35枚／分　以上

	ファーストコピースピード　モノクロ（Ａ４ヨコ）
	５秒以下

	ファーストコピースピード　カラー（Ａ４ヨコ）
	８秒以下

	解像度
	600dpi×600dpi以上

	階調
	各色256階調以上

	複写サイズ
	Ａ３～Ａ５、はがき
※はがきは手差しトレイ可

	ズーム機能
	25～400％

	連続複写枚数
	999枚以上

	ステープル機能
	50枚以上

	その他必要な機能
	自動両面コピー機能

	
	電子ソート（仕分け）機能

	
	まとめて１枚コピー機能

	
	小冊子コピー機能

	〈プリンタ性能〉
	　

	連続プリントスピード　モノクロ（Ａ４ヨコ）
	35枚／分　以上

	連続プリントスピード　カラー（Ａ４ヨコ）
	35枚／分　以上

	ファーストプリントスピード　モノクロ（Ａ４ヨコ）
	５秒以下

	ファーストプリントスピード　カラー（Ａ４ヨコ）
	８秒以下

	その他必要な機能
	暗号化プリント（プライベートプリント）、セキュリティプリントに対応すること

	〈スキャナ機能〉
	　

	読み取りサイズ
	最大Ａ３

	原稿読み取り速度　モノクロ
	80枚／分　以上

	原稿読み取り速度　カラー
	80枚／分　以上

	〈環境性能〉
	

	グリーン購入法
	適合

	国際エネルギースタープログラム
	適合

	エコマーク
	認定商品

	最大消費電力
	1.5KW以下

	〈その他〉
	　

	機械占有寸法（幅×奥）
※手差しトレイ、フィニッシャーを含む
	1,300mm×800mm以内

	プリンタドライバをネットワークＰＣへインストールする必要がある場合の留意点
	ア　外部記憶媒体スロット（USBメモリ、SDカード、その他外部記憶媒体の差込口）がない又は使用できないこと。

	
	イ　ネットワークＰＣ以外の外部機器からの印刷ができないこと（ＷiFi、ＵＳＢ接続、赤外線による通信等）。

	
	ウ　ア、イの機能を有するプリンタであっても職員がア、イの機能を利用できないようプリンタ納入業者又はプリンタ保守業者が管理者ＩＤを用いて機能無効化の設定を行う場合で職員が管理者ＩＤを持たない場合や、外部記憶媒体スロットをポートガードで封鎖する等、物理的な対策を行うこと。

	


８　メンテナンスの条件
（1） 保守
　機器の状況を把握し、トナー等の必要な消耗品は不足が生じないように補充（使用済カートリッジ等の回収を含む）を行い、複写サービスを常時良好な状態で提供すこと。また、必要に応じて部品の交換等を行い、故障の事前予防を図ること。
なお、カウンター検診、点検及び消耗品の自動配送においては、行政デジタル推進課の許可を得た上で、LG-WAN系ネットワーク環境に限定して対応可能とする。
（2） 故障の修理
1 故障の場合は、連絡を受けてから６０分以内に点検に着手すること。
2 定期点検・修理に要する全ての経費は、業者の負担とする。
（3） 消耗品の補充
1 トナー等の消耗品の補充については、連絡の翌日までに納品すること。
2 紙・ステープル以外の消耗品は業者の負担とする。

９　技術スタッフの確保
速やかな対応を可能にするため次のサービス体制をとること。
（1） 佐賀市内に営業所等を有すること。
（2） 営業所等には、２名以上の専任の技術スタッフを配置すること。
（3） 技術スタッフは、複合機について熟知しており、その点検・修理について迅速に処理できる能力を有すること。
（4） 技術スタッフは、設置機種の保守・修理についてメーカーの研修を修了した者で、研修終了後３年以上の実務経験を有するものであること。

１０　複写サービス料金
複写サービス料金は、複写（プリントアウトを含む）サービス１枚当たりの単価によるものとし、用紙・ステープル代を除く全てのサービスを含むものとする。
なお、令和９年度使用見込み枚数は以下のとおり
	・フルカラー	　　　　　　  　 840 枚（月平均70枚×12か月）
　・フルカラー（プリント）  17,160 枚（月平均1,430枚×12か月）
	・モノクロ　　 　 　　　　27,480 枚（月平均2,290枚×12か月）
１１　災害時等の対応について
　　　　災害等によって、複写サービスが長時間使用できない事態を予防するため、次の措置を講ずること。
（1） 印刷機の設置に当たっては、震度７相当以上に対応した転倒防止器具を取り付けること。
なお、転倒防止器具は、印刷機及びフィニッシャーのキャスター軸に装着し、メンテナンス時にはワンタッチで脱着できるものであること。装着方法は、粘着テープ若しくはマジックテープ等によるものとし、アンカーなどの床への工事はしないこと。
（2） 災害時における複写サービスの早期回復を可能にするための社内のサービス体制（メンテナンスを委託する場合を含む。）が整っていること。
また、故障等に対応するため、印刷機メーカーからの修理部品、消耗品（トナー等）の供給体制が整っていること。
（3） 災害時等の緊急連絡先一覧表を作成し、契約時に提出すること。

１２　その他
（１）複合機は、令和８年１０月１日から使用が可能となるよう設置すること。
但し、１０月１日の設置が困難な場合は、１０月末日までに設置が完了するような設置計画を９月末日までに提出し、甲の承認を得ること。
（２）佐賀県情報系ネットワーク接続に当たっての設定作業を要望に応じて行うこと。
1 複写機でスキャンしたデータを指定されたフォルダへ転送する設定を行うこと。
2 複写機には、指示する位置に指定されたフォルダ番号を貼付すること。
3 プリンタ出力に関しては、複写機入替時に設定を行い、業務に支障をきたすことがないようにすること。
（３）佐賀県情報系ネットワークに対して、障害切り分け等のマルチベンダーサービス活動ができる体制が整っていること。
（4） 複合機等の適切な操作方法（各種機能を含む）を指導すること。
（5） 設置における複写サービスの提供内容を常時把握し、県の要求に応じて報告等を行うこと。
（6） 複合機等の設置及び撤去にあたっては、環境センターの指示に従うこととし、それに要する費用は業者の負担とする。
（7） 請求について
1 支払は当該実績分を翌月以降に支払うものし、請求書は使用枚数確定後、環境センターあて提出するものとする。
2 複写サービスに係る請求書は、請求年月日、使用枚数、カウンター記録、請求対象期間（月）を記録したものであること。
（8） 契約期間中、佐賀県の責めに帰する理由により契約解除する場合は、損害賠償を請求することができる。
以　上
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